#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F407VGT6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=UART4
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F407V(E-G)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE3
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin2=PA5
Mcu.Pin3=PA6
Mcu.Pin4=PA7
Mcu.Pin5=PC10
Mcu.Pin6=PE0
Mcu.Pin7=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=8
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F407VGTx
MxCube.Version=6.16.1
MxDb.Version=DB.6.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:0\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UART4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.Mode=Asynchronous
PA1.Signal=UART4_RX
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Locked=true
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F407/417
PCC.MCU=STM32F407V(E-G)Tx
PCC.PartNumber=STM32F407VGTx
PCC.Seq0=2
PCC.Seq0.Step0.Average_Current=2 mA
PCC.Seq0.Step0.CPU_Frequency=2 MHz
PCC.Seq0.Step0.Category=In DS Table
PCC.Seq0.Step0.DMIPS=3.0
PCC.Seq0.Step0.Duration=2901 \u00B5s
PCC.Seq0.Step0.Frequency=2 MHz
PCC.Seq0.Step0.Memory=FLASH
PCC.Seq0.Step0.Mode=RUN
PCC.Seq0.Step0.Oscillator=HSE
PCC.Seq0.Step0.Peripherals=
PCC.Seq0.Step0.TaMax=104.72
PCC.Seq0.Step0.User's_Consumption=0 mA
PCC.Seq0.Step0.Vcore=Scale2-Medium
PCC.Seq0.Step0.Vdd=3.3
PCC.Seq0.Step0.Voltage_Source=Battery
PCC.Seq0.Step1.Average_Current=280 \u00B5A
PCC.Seq0.Step1.CPU_Frequency=0 Hz
PCC.Seq0.Step1.Category=In DS Table
PCC.Seq0.Step1.DMIPS=0.0
PCC.Seq0.Step1.Duration=6769 \u00B5s
PCC.Seq0.Step1.Frequency=0 Hz
PCC.Seq0.Step1.Memory=n/a
PCC.Seq0.Step1.Mode=STOP
PCC.Seq0.Step1.Oscillator=Regulator_LP Flash-PwrDwn
PCC.Seq0.Step1.Peripherals=
PCC.Seq0.Step1.TaMax=104.96
PCC.Seq0.Step1.User's_Consumption=0 mA
PCC.Seq0.Step1.Vcore=No Scale
PCC.Seq0.Step1.Vdd=3.3
PCC.Seq0.Step1.Voltage_Source=Battery
PCC.Series=STM32F4
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PE0.Locked=true
PE0.Signal=GPXTI0
PE3.Locked=true
PE3.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F407VGTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.28.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.FreePinsContext=
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=sem8-iot-lab1.ioc
ProjectManager.ProjectName=sem8-iot-lab1
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true
RCC.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV16
RCC.AHBFreq_Value=1000000
RCC.APB1Freq_Value=1000000
RCC.APB1TimFreq_Value=1000000
RCC.APB2Freq_Value=1000000
RCC.APB2TimFreq_Value=1000000
RCC.CortexFreq_Value=1000000
RCC.EthernetFreq_Value=1000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=1000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=1000000
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=AHBCLKDivider,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=192000000
RCC.VcooutputI2S=96000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI1.CalculateBaudRate=500.0 KBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
UART4.BaudRate=38400
UART4.IPParameters=VirtualMode,Mode,BaudRate
UART4.Mode=MODE_TX
UART4.VirtualMode=Asynchronous
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
